[02:31:15] WARNING  No pickers for {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                      0: <df_header_left|PinSocket_1x8_SMD>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                      1: <speaker_connector|JST_PH_Vertical_2Pin>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                      2: <uart_connector|JST_PH_Vertical_4Pin>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                      3: <hole3|MountingHole_M3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                      4: <hole1|MountingHole_M3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                      5: <hole2|MountingHole_M3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                      6: <df_header_right|PinSocket_1x8_SMD>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                      7: <hole4|MountingHole_M3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                      8: <stereo_out_jack|AudioJack3_5mm>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                    }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
