[01:24:54] INFO     Loading KiCad PCB file: /home/martin/proj/DFPlayerMB/layout/default/default.kicad_pcb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           DEBUG    No pads in design for PCB pads: FuncSet([C_kicad_pcb_file.C_kicad_pcb.C_pcb_footprint.C_pad_no_net(name='4', type=<E_type.smd: 'smd'>, shape=<E_shape.rect: 'rect'>, at=C_xyr(x=3.5, y=2.7, r=270.0), size=C_wh(w=3.0, h=1.4), rect_delta=None, drill=None, layers=['F.Cu', 'F.Mask', 'F.Paste'], die_length=None, solder_mask_margin=None, solder_paste_margin=None, solder_paste_margin_ratio=None, clearance=None, teardrops=None, zone_connect=None, thermal_bridge_width=None,             
                    thermal_bridge_angle=None, thermal_gap=None, roundrect_rratio=None, chamfer_ratio=None, chamfer=None, properties=None, net=C_net(number=14, name='footprint-_4-1'), options=None, padstack=None, remove_unused_layers=None, keep_end_layers=None, tenting=None, zone_layer_connections=None, uuid='40a78dc6-3693-46fb-9f4f-af1afa735eec', unknown=None)], hasher=<built-in function id>)                                                                                                        
