(footprint "JST_Sales_America_B4B_PH_SM4_TB_LF__SN:CONN-SMD_B4B-PH-SM4-TB-LF-SN"
    (layer "F.Cu")
    (descr "")
    (version 20241229)
    (generator "faebryk")
    (generator_version "v5")
    (tedit "5DC5F6A4")
    (property "Reference" "REF**"
        (at 0 -5.16 0)
        (layer "F.SilkS")
        (hide no)
        (uuid "3b0c08e3-4e26-4fb4-8ccf-95af389962b5")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
    )
    (property "Value" "CONN-SMD_B4B-PH-SM4-TB-LF-SN"
        (at 0 5.16 0)
        (layer "F.Fab")
        (hide no)
        (uuid "50d87b5b-63f8-4a4d-92a0-a188dd7e4a06")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
    )
    (property "checksum" "3d5236078eef95c9994de747335534563e82e3ec7a20c14f1274c15f5ec98bab"
        (at 0 0 0)
        (layer "User.9")
        (hide no)
        (uuid "eaef3bb7-58cb-4d58-8f2e-d5b3d76e5df6")
        (effects
            (font
                (size 0.125 0.125)
                (thickness 0.01875)
            )
            (hide yes)
        )
    )
    (attr smd)
    (fp_line
        (start 6 3.67)
        (end -6 3.67)
        (stroke
            (width 0.25)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "e5e71195-818d-4479-9d6c-59e44151dadc")
    )
    (fp_line
        (start 4 -1.33)
        (end 6 -1.33)
        (stroke
            (width 0.25)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "150d604e-5c55-4729-984e-1ba4f7d9324c")
    )
    (fp_line
        (start -6 -1.33)
        (end -4 -1.33)
        (stroke
            (width 0.25)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "97d3679a-4dec-4290-8582-65925f0df611")
    )
    (fp_line
        (start -6 -1.33)
        (end -6 -0.77)
        (stroke
            (width 0.25)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "597d1fd2-536f-42d7-9fb4-61235f8a612a")
    )
    (fp_line
        (start -6 3.67)
        (end -6 3.09)
        (stroke
            (width 0.25)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "51bab4b8-bb12-40be-9cd6-97f000ebaf93")
    )
    (fp_line
        (start 6 -1.33)
        (end 6 -0.77)
        (stroke
            (width 0.25)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "c71e4c02-903b-49ce-830e-fe7ac24d6215")
    )
    (fp_line
        (start 6 3.09)
        (end 6 3.67)
        (stroke
            (width 0.25)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "c06966ac-cf7b-4a84-95f0-efa0cbc98234")
    )
    (fp_circle
        (center 5.98 -3.33)
        (end 6.01 -3.33)
        (stroke
            (width 0.06)
            (type solid)
        )
        (fill no)
        (layer "F.Fab")
        (uuid "89729549-ec78-47e0-b3ac-efb59cf5b9da")
    )
    (fp_text user "%R"
        (at 0 0 0)
        (layer "F.Fab")
        (uuid "44180ab9-f906-409a-9532-86bcb9ace589")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
        (unlocked no)
    )
    (fp_text user "${REFERENCE}"
        (at 0 -5.16 0)
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "3b0c08e3-4e26-4fb4-8ccf-95af389962b5")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
        (unlocked no)
    )
    (pad "1" smd rect
        (at 3 -1.16 180)
        (size 1 6)
        (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
        (uuid "33508cea-4d77-4e4d-815d-d83e66575bb3")
    )
    (pad "2" smd rect
        (at 1 -1.16 180)
        (size 1 6)
        (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
        (uuid "5800a866-184b-424e-95e4-619545072273")
    )
    (pad "3" smd rect
        (at -1 -1.16 180)
        (size 1 6)
        (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
        (uuid "23fad4d9-9574-4357-9d8b-64857a50cf3f")
    )
    (pad "5" smd rect
        (at -5.35 1.16 0)
        (size 1.8 3.4)
        (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
        (uuid "57b0c870-c382-46ae-be03-517313769f8c")
    )
    (pad "6" smd rect
        (at 5.35 1.16 0)
        (size 1.8 3.4)
        (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
        (uuid "74a89d37-3e6d-4142-82a1-5edf56ec309d")
    )
    (pad "4" smd rect
        (at -3 -1.16 180)
        (size 1 6)
        (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
        (uuid "65e50188-d0df-4e07-a74f-4a9640625694")
    )
    (model "${KIPRJMOD}/../../parts/JST_Sales_America_B4B_PH_SM4_TB_LF__SN/CONN-SMD_B4B-PH-SM4-TBT-LF-SN.step"
        (offset
            (xyz 0 0 0)
        )
        (scale
            (xyz 1 1 1)
        )
        (rotate
            (xyz 0 0 180)
        )
    )
)