[03:01:06] WARNING  No pickers for {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                      0: <uart_connector|JST_PH_Vertical_4Pin>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                      1: <speaker_connector|JST_PH_Vertical_2Pin>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                      2: <df_header_right|PinSocket_1x8_SMD>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                      3: <df_header_left|PinSocket_1x8_SMD>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                      4: <stereo_out_jack|AudioJack3_5mm>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                    }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
