(footprint "easyeda2kicad:R0603"
    (layer "F.Cu")
    (descr "")
    (version 20241229)
    (generator "faebryk")
    (generator_version "v5")
    (tedit "5DC5F6A4")
    (property "Reference" "REF**"
        (at 0 -4 0)
        (layer "F.SilkS")
        (hide no)
        (uuid "d7fe1c4f-20c3-488c-938e-63059e57cf7d")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
    )
    (property "Value" "R0603"
        (at 0 4 0)
        (layer "F.Fab")
        (hide no)
        (uuid "02502b2e-91fa-4a57-8145-690da2230101")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
    )
    (attr smd)
    (fp_line
        (start 0.43 0.66)
        (end 1.39 0.66)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "8da42f97-a5db-450c-98db-a60d42e8b82d")
    )
    (fp_line
        (start 1.39 0.66)
        (end 1.39 -0.66)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "ef2e69e8-ee38-472a-a059-e942fe03d49b")
    )
    (fp_line
        (start 1.39 -0.66)
        (end 0.43 -0.66)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "123c2608-6054-430c-be5d-48a9ed6cc2ac")
    )
    (fp_line
        (start -0.43 0.66)
        (end -1.39 0.66)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "0fa5038f-89cc-48f6-bc2c-4718477aa29d")
    )
    (fp_line
        (start -1.39 0.66)
        (end -1.39 -0.66)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "3c887a04-476a-4606-8644-e9716b8f2ca8")
    )
    (fp_line
        (start -1.39 -0.66)
        (end -0.43 -0.66)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "09f4e01b-b2c4-4f77-952d-50a4de23a12f")
    )
    (fp_circle
        (center -0.8 0.4)
        (end -0.77 0.4)
        (stroke
            (width 0.06)
            (type solid)
        )
        (fill no)
        (layer "F.Fab")
        (uuid "a7a3c355-2e7b-49b7-a670-aa353a65a73d")
    )
    (fp_text user "%R"
        (at 0 0 0)
        (layer "F.Fab")
        (uuid "18695cf3-7c0f-4534-bfd4-715ba8289283")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
        (unlocked no)
    )
    (fp_text user "${REFERENCE}"
        (at 0 -4 0)
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "d7fe1c4f-20c3-488c-938e-63059e57cf7d")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
        (unlocked no)
    )
    (pad "2" smd rect
        (at 0.75 0 0)
        (size 0.81 0.86)
        (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
        (uuid "02a0cb42-9654-4f20-968c-49555b0a6dfe")
    )
    (pad "1" smd rect
        (at -0.75 0 0)
        (size 0.81 0.86)
        (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
        (uuid "e6c5c5f1-8325-4851-983b-4aefae95396f")
    )
    (model "${KIPRJMOD}/../../build/cache/parts/easyeda/C22775/R0603.step"
        (offset
            (xyz 0 0 0)
        )
        (scale
            (xyz 1 1 1)
        )
        (rotate
            (xyz 0 0 270)
        )
    )
)