(footprint "easyeda2kicad:R0402"
    (layer "F.Cu")
    (descr "")
    (version 20241229)
    (generator "faebryk")
    (generator_version "v5")
    (tedit "5DC5F6A4")
    (property "Reference" "REF**"
        (at 0 -4 0)
        (layer "F.SilkS")
        (hide no)
        (uuid "345f7ad1-a349-47f8-ba4e-04bbff791b4c")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
    )
    (property "Value" "R0402"
        (at 0 4 0)
        (layer "F.Fab")
        (hide no)
        (uuid "5bb0bb1f-f910-443d-8b36-165244157542")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
    )
    (attr smd)
    (fp_line
        (start -0.23 0.5)
        (end -0.94 0.5)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "21b359e6-90b8-4fb8-853e-add0723cddbe")
    )
    (fp_line
        (start -0.94 0.5)
        (end -0.94 -0.5)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "4d115620-9f34-4a4c-acfc-573024bf8391")
    )
    (fp_line
        (start -0.94 -0.5)
        (end -0.23 -0.5)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "3b973153-847e-422b-a3c7-8b1b9197d5f9")
    )
    (fp_line
        (start 0.23 0.5)
        (end 0.94 0.5)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "a50adf3b-7d8d-44e9-ae20-37d2d5ec6c3f")
    )
    (fp_line
        (start 0.94 0.5)
        (end 0.94 -0.5)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "97e20f73-6781-4bb7-9ebc-56c6b6e9b7ef")
    )
    (fp_line
        (start 0.94 -0.5)
        (end 0.23 -0.5)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "c39c83d4-6820-4c61-948f-b26adff78450")
    )
    (fp_circle
        (center -0.5 0.25)
        (end -0.47 0.25)
        (stroke
            (width 0.06)
            (type solid)
        )
        (fill no)
        (layer "F.Fab")
        (uuid "36beed3a-b303-47b4-8a79-76d673e00205")
    )
    (fp_text user "%R"
        (at 0 0 0)
        (layer "F.Fab")
        (uuid "161b6753-2c5b-4310-aaec-4b75c042bc2f")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
        (unlocked no)
    )
    (fp_text user "${REFERENCE}"
        (at 0 -4 0)
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "345f7ad1-a349-47f8-ba4e-04bbff791b4c")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
        (unlocked no)
    )
    (pad "2" smd rect
        (at 0.43 0 0)
        (size 0.57 0.54)
        (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
        (uuid "89f48650-ba2e-4c63-891a-4008dc400372")
    )
    (pad "1" smd rect
        (at -0.43 0 0)
        (size 0.57 0.54)
        (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
        (uuid "1d8e8538-3920-49c9-b964-a4be4e5a7d17")
    )
    (model "${KIPRJMOD}/../../build/cache/parts/easyeda/C11702/R0402_L1.0-W0.5-H0.4.step"
        (offset
            (xyz 0 0 0)
        )
        (scale
            (xyz 1 1 1)
        )
        (rotate
            (xyz 0 0 0)
        )
    )
)