(footprint "easyeda2kicad:SMA_L4.3-W2.6-LS5.0-RD"
    (layer "F.Cu")
    (descr "")
    (version 20241229)
    (generator "faebryk")
    (generator_version "v5")
    (tedit "5DC5F6A4")
    (property "Reference" "REF**"
        (at 0 -4.01 0)
        (layer "F.SilkS")
        (hide no)
        (uuid "c4252514-7397-4908-a1ae-c8894cee36aa")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
    )
    (property "Value" "SMA_L4.3-W2.6-LS5.0-RD"
        (at 0 4.01 0)
        (layer "F.Fab")
        (hide no)
        (uuid "2161c320-0b44-4037-ba49-3c95e90c61f1")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
    )
    (attr smd)
    (fp_line
        (start -1.08 -1.36)
        (end -1.08 1.36)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "7243c809-6155-4697-904a-a84e748f0477")
    )
    (fp_line
        (start -2.5 1.36)
        (end 2.16 1.36)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "967291e9-6d4d-48c2-8922-83e523db2491")
    )
    (fp_line
        (start -2.53 -1.36)
        (end 2.16 -1.35)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "9d69c972-7a7b-407c-9c89-f7bbffe6d5a4")
    )
    (fp_line
        (start 2.16 1.36)
        (end 2.16 1.01)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "2f0e635e-4ca9-4c7b-962e-4a7e41a06042")
    )
    (fp_line
        (start 2.16 -1.27)
        (end 2.16 -0.92)
        (stroke
            (width 0.15)
            (type solid)
        )
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "ce18a7a8-2848-4dee-b035-9f32365d9ec0")
    )
    (fp_circle
        (center -2.5 1.3)
        (end -2.47 1.3)
        (stroke
            (width 0.06)
            (type solid)
        )
        (fill no)
        (layer "F.Fab")
        (uuid "1c5f787c-1a37-4a2d-a820-8829cf6d6ac2")
    )
    (fp_text user "%R"
        (at 0 0 0)
        (layer "F.Fab")
        (uuid "69d3cace-c0d5-4073-87a3-d73afeb09b60")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
        (unlocked no)
    )
    (fp_text user "${REFERENCE}"
        (at 0 -4.01 0)
        (layer "F.SilkS")
        (uuid "c4252514-7397-4908-a1ae-c8894cee36aa")
        (effects
            (font
                (size 1 1)
                (thickness 0.15)
            )
        )
        (unlocked no)
    )
    (pad "2" smd rect
        (at 2.4 -0.01 180)
        (size 2.05 1.62)
        (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
        (uuid "2221c711-ef8c-43f0-935d-d662c1165436")
    )
    (pad "1" smd rect
        (at -2.4 0.01 0)
        (size 2.05 1.62)
        (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
        (uuid "eca840e3-1a6d-4200-ad49-ca56d2ccfe4c")
    )
    (model "${KIPRJMOD}/../../build/cache/parts/easyeda/C18199093/SMA_L4.3-W2.6-LS5.0-RD.step"
        (offset
            (xyz 0 0 0)
        )
        (scale
            (xyz 1 1 1)
        )
        (rotate
            (xyz 0 0 0)
        )
    )
)